Análise Matemática III 1^o semestre de 2000/2001

Exercício-teste 6 (a entregar na semana de 30/10/2000) Um filamento eléctrico C, com densidade de carga eléctrica σ(x, y, z) = √ 5 − 8(x + 1)(y + 1), tem a configuração da intersecção das superfícies S = {(x, y, z) ∈ R^3 : x^2 + y^2 = z} e P = {(x, y, z) ∈ R^3 : 2x + 2y + z = −1}. Calcule a carga eléctrica de C.